* **У образац структуре понуђене цене који садржи опис радова који су предмет јавне набавке, јединицу мере (колона 3) и количину (колона 4), уписују се основни елементи понуђене цене, за сваку описану врсту радова, посебно исказану за материјал, рад и укупно, и то: понуђена цена по јединици мере без ПДВ-а (колоне 5-7), укупан износ понуђене цене без ПДВ-а (колоне 8-10), укупна износ без ПДВ-а, укупан износ ПДВ-а и укупно понуђена цена са ПДВ-ом.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.****бр.** | **Опис радова** | **Јед.****мере** | **Коли-чина** | **Јединична цена (без ПДВ-а)****(дин.)** | **Укупна цена без ПДВ-а****(дин.)** |
| **Мате-****ријал** | **Рад** | **Свега по јед. мере****(5+6)** | **Мате- ријал****(4x5)** | **Рад****(4x6)** | **СВЕГА****мат.+рад****(8+9)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **I – ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ** |
| 1. | Демонтажа старе столарије. Столарију утоварити у камион и одвести на депонију до 10км. Обрачун по m2 демонтиране столарије. | m² | 238.90 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Демонтажа постојећих лимених подпрозорских клупица са спољашње стране, хоризонтални и вертикални транспорт кроз објекат, утоваср у возилои одвожење на депонију до 10km. Обрачун по m демонтиране клупице | m1 | 111.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Демонтажа постојећих подпрозорских клупица са унутрашње стране, хоризонтални и вертикални транспорт кроз објекат, утоваср у возило и одвожење на депонију до 10km. Обрачун по m демонтиране клупице. | m1 | 111.00 |  |  |  |  |  |  |
| **УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ:** |  |  |  |
| **II – ЗИДАРСКИ РАДОВИ** |
| 4. | Набавка материјала и обрада шпалетни са унутрашње стране око монтираних ПВЦ елемената продужним малтером, гипс плочама, .... Обрачун по m обрађене шпалетне. | m1 | 402.20 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Припрема отвора за уградњу са евентуалним штемовањем шпалетни по обиму прозора после демонтаже постојеће столарије. Обрачун по m шпалетне | m1 | 402.20 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Набавка материјала и крпљење спољних шпалетни које су оштећене приликом демонтаже старе столарије. Радови с изводе после монтирања ПВЦ столарије. Обрачун по m шпалетне. | m1 | 402.20 |  |  |  |  |  |  |
| **УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ:** |  |  |  |
| **III – СТОЛАРСКИ РАДОВИ** |
| 7. | Набавка и уградња ПВЦ прозора и врата од петокоморног профила беле боје, дебљине зида мин. 2.7мм, уградне ширине 70мм. ПВЦ профили морају бити израђени од основног, примарног ПВЦ-а – без употребе рециклата, на бази Ca-Zn, односно да су без присуства олова. Профили су ојачани челичним поцинкованим "У" профилом. Дихтовање обезбедити са мин. две дихт гуме. Устакљивање извршити термоизолујућимстаклом флот 4мм+15mm+LOW-E 4mm, пуњеним аргоном. Сви прозори треба да задовоље следеће услове: 1. Коефицијент пролаза топлоте К≤1.3W/m2K. 2. Запаљивост - самогасивост категорија "2" према стандарду G.S2.659. Столарија мора поседовати атесте за наведене карактеристике издате од стране ИМС Београд. Столарија мора бити опремљена одговарајућим шаркама и оковом за отварање према шеми столарије а сва врата морају бити снабдевена бравама и цилиндрима са три кључа. Обрачун по ком. уграђене столарије |
| **поз. бр.** | **ширина** | **висина** | **опис** |  |
| **Издвојено одељење Сараново** |  |
| 1 | 395 | 215 | прозор | ком | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 190 | 120 | прозор | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 395 | 130 | прозор | ком | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 380 | 215 | улазна врата | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 170 | 210 | улазна врата | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 60 | 60 | прозор | ком | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 280 | 295 | улазна врата | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 280 | 270 | улазна врата | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 90 | 115 | прозор | ком | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 280 | 115 | прозор | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 140 | 205 | улазна врата | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Набавка и уградња унутрашњих прозорских клупица од ПВЦ-a у боји столарије. Ширина клупица је do 25cm. Обрачун по m уграђене клупице | m1 | 111.00 |  |  |  |  |  |  |
| **УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ:** |  |  |  |
| **IV – МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ** |
| 9. | Набавка материјала, глетовање шпалетни и фарбање два пута полудисперзијому тону по избору инвеститор у појасу укупнеширине до 30cm мерено од обима прозора. У цену улази евентуална употреба скеле. Обрачун по m обрађене шпалетне. | m1 | 402.20 |  |  |  |  |  |  |
| **УКУПНО МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ:** |  |  |  |
| **VI – ЛИМАРСКИ РАДОВИ** |
| 10. | Набавка материјала и покривање прозорских солбанака поцинкованим лимом дебљине 0.50 mm. Стране солбанка подићи у вис уз зид и уз подпрофил прозора 20mm. Солбанк причврстити поп нитнама или вијцима за подпрофил прозора a за парапет типловима и поцинкованим вијцима. Развијена ширина солбанка је 25-30cm. Обрачун по m уграђеног солбанка. | m1 | 111.00 |  |  |  |  |  |  |
| **УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ:** |  |  |  |
| **VII – РАЗНИ РАДОВИ** |
| 11. | Чишћење градилишта током градње и након завршетка радова са утоваром шута у возило и одвожење на депонију до 3km. Обрачун паушално | пауш. |  |  |  |  |  |  |
| **УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ:** |  |  |  |
|  | ***УКУПНО без ПДВ-а (дин.):*** |  |
|  | ***Износ ПДВ-а:*** |  |
|  | ***УКУПНО са ПДВ-ом (дин.):*** |  |