**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OШ Доња Рача** | | | |
|  | | **Опис радова** | **Јединица мере** | **Количина** |
|  | | |  | | --- | | **WITAL 70mm**  **Prozor dvokrilni sa svetl. gore o/n desni**  Wital-Spectrum-6 komora-bela boja.  Okov-WinkHaus.  Staklo-4/16/4-float.  Podprozorska daska.  Spoljna okapnica.  Ukrasna lajsna u staklu.  Transport-demontaža-montaža. | | **ком.** | **4** |
|  | | |  | | --- | | **ETEM 45**  **Vrata jednokrilna sa podelom i svetl. [K desna**  Aluminijumska vrata sa termo prekidom.  Wital-Spectrum-6 komora-bela boja.  Okov-Petozatvorna brava-kvaka.cilindar.  Staklo-4/16/4 – Ispuna 24 mm  Transport-demontaža-montaža. | | **ком.** | 1 |
|  | | Obrada špaletni | **m** | **30** |
|  | | **ОШ Мало Крчмаре** |  |  |
|  | | |  | | --- | | **WITAL 86mm**  **Četiri krila ok ng**  Wital-Spectrum-6 komora-bela boja.  Ugradna mera profila 86 mm.  Tri diht gume.  Okov-WinkHaus.  Staklo-triplex-48 mm  Podprozorska daska.  Spoljna okapnica.  Transport-demontaža-montaža. | | **ком.** | 11 |
|  | | |  | | --- | | **ETEM 45**  **Vrata dvokrilna sa podelom RK leva**  Aluminijum sa termo prekidom-bela boja.  Staklo triplex.  Okov Stublina.  Ispuna u donjem polju.  Transport-montaža. | | **ком.** | 1 |
|  | | |  | | --- | | **WITAL 86mm**  **Prozor dvokrilni sa svetl. gore o/n desni**  Wital-Spectrum-6 komora-bela boja.  Ugradna mera profila 86 mm.  Tri diht gume.  Okov-WinkHaus.  Staklo-triplex-48 mm  Podprozorska daska.  Spoljna okapnica.  Transport-demontaža-montaža. | | **ком.** | 9 |
|  | | **WITAL 86mm**  **Prozor dvokrilni o/n desni**  Wital-Spectrum-6 komora-bela boja.  Ugradna mera profila 86 mm.  Tri diht gume.  Okov-WinkHaus.  Staklo-triplex-48 mm  Podprozorska daska.  Spoljna okapnica.  Transport-demontaža-montaža. | **ком.** | 1 |
|  | | **ETEM 45**  **Vrata dvokrilna sa podelom RK leva**  Aluminijum sa termo prekidom-bela boja.  Staklo triplex.  Okov Stublina.  Ispuna u donjem polju.  Transport-montaža. | **ком.** | 2 |
|  | | **WITAL 86mm**  **Prozor dvokrilni o/n desni**  Wital-Spectrum-6 komora-bela boja.  Ugradna mera profila 86 mm.  Tri diht gume.  Okov-WinkHaus.  Staklo-triplex-48 mm  Podprozorska daska.  Spoljna okapnica.  Transport-demontaža-montaža. | **ком.** | 1 |
|  | | **Obrada špaletni** | **m** | 190 |

Врста материјала, опреме и уређаја, као и назив произвођача, повремено специфицирани у обрасцу структура цена су искључиво индикативни, служе као референца и да укажу на минимум техничког стандарда и ниво квалитета који су захтевани пројектом. Понуђачи радова су слободни да понуде материјале, опрему или уређаје других реномираних произвођача, истих или бољих техничких карактеристика него што су материјали, опрема или уређаји специфицирани овим предмером радова, што ће бити предмет одобрења од стране овлашћеног Инжењера (Надзорног органа).

Столарија и сви пратећи елементи морају бити искључиво нови.

Столарија мора бити опремљена одговарајућим шаркама и оковом за отварање према шеми столарије, а сва врата морају бити снабдевена бравама и цилиндрима са три кључа.

Обавеза понуђача је да у оквиру понуде предвиди трошкове за распремање, заштиту и довођење у првобитно стање инвентара наручиоца који евентуално може сметати или бити оштећен у току уградње столарије.

Извођач је обавезан да обезбеди о свом трошку извођење свих припремних радова, укључујући и обезбеђење свих потребних прикључака*.*

**Квалитет извршених радова:** У складу са захтевима из техничке спецификације и позитивних прописа.

**Врста и опис радова:** У складу са захтевима из ове техничке спецификације која садржи и предмер и предрачун радова.

Пре подношења понуде може се обићи објекат, односно може се извршити увид на лицу места. Наручилац ће омогућити потенцијалним понуђачима обилазак локације где треба да се изведу радови који су предмет набавке. Особа за контакт у вези обиласка локације: Јовица Станојевић, тел: 063/81-83-472, радним данима од 8 до 14 часова.

**Рок за извођење радова**: Понуђач је дужан да предметне радове изврши у року од 30 календарских дана од дана увођења у посао.

**Место извршења радова:** Основна школа "Карађорђе", Рача (издвојена одељења школе у Доњој Рачи и Малом Крчмару).

**Гарантни рок за изведене радове:** Минимум 2 године рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале и опрему важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.