**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.**  **бр.** | **Назив** | **Јед. мере** | **коли-чина** | **Јед. цена без ПДВ-а (дин.)** | **Јед. цена са ПДВ-ом (дин.)** | **Укупна цена без ПДВ-а (дин.)** | **Укупна цена са ПДВ-ом (дин.)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | |  | | --- | | **WITAL 70mm**  **Prozor dvokrilni sa svetl. gore o/n desni**  Wital-Spectrum-6 komora-bela boja.  Okov-WinkHaus.  Staklo-4/16/4-float.  Podprozorska daska.  Spoljna okapnica.  Ukrasna lajsna u staklu.  Transport-demontaža-montaža. | | **ком.** | **4** |  |  |  |  |
| 2 | |  | | --- | | **ETEM 45**  **Vrata jednokrilna sa podelom i svetl. [K desna**  Aluminijumska vrata sa termo prekidom.  Wital-Spectrum-6 komora-bela boja.  Okov-Petozatvorna brava-kvaka.cilindar.  Staklo-4/16/4 – Ispuna 24 mm  Transport-demontaža-montaža. | | **ком.** | 1 |  |  |  |  |
| 3 | |  | | --- | | **WITAL 86mm**  **Četiri krila ok ng**  Wital-Spectrum-6 komora-bela boja.  Ugradna mera profila 86 mm.  Tri diht gume.  Okov-WinkHaus.  Staklo-triplex-48 mm  Podprozorska daska.  Spoljna okapnica.  Transport-demontaža-montaža. | | **ком.** | 11 |  |  |  |  |
| 4 | |  | | --- | | **ETEM 45**  **Vrata dvokrilna sa podelom RK leva**  Aluminijum sa termo prekidom-bela boja.  Staklo triplex.  Okov Stublina.  Ispuna u donjem polju.  Transport-montaža. | | **ком.** | 1 |  |  |  |  |
| 5 | |  | | --- | | **WITAL 86mm**  **Prozor dvokrilni sa svetl. gore o/n desni**  Wital-Spectrum-6 komora-bela boja.  Ugradna mera profila 86 mm.  Tri diht gume.  Okov-WinkHaus.  Staklo-triplex-48 mm  Podprozorska daska.  Spoljna okapnica.  Transport-demontaža-montaža. | | **ком.** | 9 |  |  |  |  |
| 6 | **WITAL 86mm**  **Prozor dvokrilni o/n desni**  Wital-Spectrum-6 komora-bela boja.  Ugradna mera profila 86 mm.  Tri diht gume.  Okov-WinkHaus.  Staklo-triplex-48 mm  Podprozorska daska.  Spoljna okapnica.  Transport-demontaža-montaža. | **ком.** | 1 |  |  |  |  |
| 7 | **ETEM 45**  **Vrata dvokrilna sa podelom RK leva**  Aluminijum sa termo prekidom-bela boja.  Staklo triplex.  Okov Stublina.  Ispuna u donjem polju.  Transport-montaža. | **ком.** | 2 |  |  |  |  |
| 8 | **WITAL 86mm**  **Prozor dvokrilni o/n desni**  Wital-Spectrum-6 komora-bela boja.  Ugradna mera profila 86 mm.  Tri diht gume.  Okov-WinkHaus.  Staklo-triplex-48 mm  Podprozorska daska.  Spoljna okapnica.  Transport-demontaža-montaža. | **ком.** | 1 |  |  |  |  |
| 9 | **Obrada špaletni u izdvojenom odeljenju u Donjoj Rači** | **m** | **30** |  |  |  |  |
| 10 | **Obrada špaletni u izdvojenom odeljenju u Malom Krčmaru** | **m** | **190** |  |  |  |  |
| **УКУПНО:** | | | | | |  |  |

**Упутство о попуњавању обрасца:**

• у колони 5 уписати јединичну цену без ПДВ- а;

• у колони 6 уписати јединичну цену са ПДВ-ом;

• у колони 7 уписати укупну цену без ПДВ-а, за дате количине;

• у колони 8 уписати укупну цену са ПДВ-ом, за дате количине.

• у ред УКУПНО сабрати колоне 7 и 8.

**НАПОМЕНА:**

Врста материјала, опреме и уређаја, као и назив произвођача, повремено специфицирани у обрасцу структура цена су искључиво индикативни, служе као референца и да укажу на минимум техничког стандарда и ниво квалитета који су захтевани пројектом. Понуђачи радова су слободни да понуде материјале, опрему или уређаје других реномираних произвођача, истих или бољих техничких карактеристика него што су материјали, опрема или уређаји специфицирани овим предмером радова, што ће бити предмет одобрења од стране овлашћеног Инжењера (Надзорног органа).